**Филиал «Россети Центр» - «Тверьэнерго» информирует**

**Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли, жители региона!**

Во время проведения сельскохозяйственных работ нередко имеют место случаи повреждения оборудования воздушных линий электропередачи (ВЛ) при работе комбайнов, тракторов и другой крупногабаритной сельскохозяйственной техники в охранной зоне воздушных линий (ВЛ). Эти случаи могут сопровождаться получением электротравм и гибелью людей. Чтобы избежать трагической случайности, а также повреждения электроустановок, энергетики филиала «Россети Центр» - «Тверьэнерго» напоминают:

- все работы в охранной зоне ВЛ и трансформаторных подстанций (ТП) необходимо согласовывать с электросетевыми организациями. Охранная зона ВЛ – земельный участок и воздушное пространство вдоль воздушных линий, по обе стороны от крайних проводов ВЛ:

напряжением до 1 кВ – 2м;

для ВЛ 1-20 кВ – 10 м;

для ВЛ 35 кВ – 15 м;

для ВЛ 110 кВ – 20 м.

- нельзя приближаться к проводу ВЛ на расстояние ближе 2 м;

- нельзя устанавливать на комбайнах и другой сельскохозяйственной технике выносные антенны и конструкции, увеличивающие высоту механизма, если эти механизмы используются при проезде под воздушными линиями.

В охранных зонах ВЛ **категорически запрещается:**

* организовывать стоянки всех видов техники;
* устраивать свалки, складировать любые материалы;
* размещать горюче-смазочные материалы;
* разводить костры, сжигать стерню:
* набрасывать на провода и опоры ВЛ посторонние предметы;
* подниматься на опоры ВЛ и их конструкции;
* подходить к лежащему на земле проводу ближе 8 метров.

Тверьэнерго призывает немедленно сообщать обо всех замеченных повреждениях электроустановок и линий электропередачи по телефону Единого контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно), в правоохранительные органы или администрацию городского или сельского поселения.

Пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»